| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HD PTZ-Kamera mit Netzwerkinterface für professionelle Anwendungen zur Anbindung an ein Q-LAN Netzwerk. Simultane Übertragung via IP, HDMI und 3G-SDI. Motorisierte Pan, Tilt und Zoom Funktion sowie Auto-Focus und automatischer Weißabgleich.Image-Rotation Funktion für Deckenmontage verfügbar. Steuerung mit Vorschaubild über Q-SYS Designer, Touchcontroller und User Control Interface (UCI).Skalierbarkeit mehrerer PTZ-Kameras über das Q-LAN Netzwerk. Steuerung und PoE+ über CAT Kabel.Technische Daten:Image Sensor: 1/2.7", Low Noise CMOSObjektiv: 12 x optischer ZoomF = 3,5 mm bis 42, 3 mmF1.8 bis F2.8Blickwinkel: horizontal 72,5° bis 6,9°vertikal 44,8° bis 3,9°S/N Ratio: ≥ 55 dBHD Video Outputs: HDMI und 3G-SDIIP Output: Ethernet 100BaseTX / 1000BaseTAuflösung: HDMI / SDI1080p 60/50/30/251080i 60/50720p 60/50/30/25Netzwerk IP (30fps, 16:9)1080p, 720p, 576p360p, 270p, 180pAbmessung (B x H x T): 164 x 169 x 142 mmGewicht: 1,4 kgHersteller: QSCTyp: PTZ 12x72 |   |  |