| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HD PTZ-Kamera mit Netzwerkinterface für professionelle Anwendungen zur Anbindung an ein Q-LAN Netzwerk. Simultane Übertragung via IP, HDMI und 3G-SDI. Motorisierte Pan, Tilt und Zoom Funktion sowie Auto-Focus und automatischer Weißabgleich.  Image-Rotation Funktion für Deckenmontage verfügbar. Steuerung mit Vorschaubild über Q-SYS Designer, Touchcontroller und User Control Interface (UCI).  Skalierbarkeit mehrerer PTZ-Kameras über das Q-LAN Netzwerk. Steuerung und PoE+ über CAT Kabel.  Technische Daten:  Image Sensor: 1/2.7", Low Noise CMOS  Objektiv: 20 x optischer Zoom  F = 4,42 mm bis 88,5 mm  F1.8 bis F2.8  Blickwinkel: horizontal 60,7° bis 3,36°  vertikal 34,1° bis 1,89°  S/N Ratio: ≥ 55dB  HD Video Outputs: HDMI und 3G-SDI  IP Output: Ethernet 100BaseTX / 1000BaseT  Auflösung: HDMI / SDI  1080p 60/50/30/25  1080i 60/50  720p 60/50/30/25  Netzwerk IP (30fps, 16:9)  1080p, 720p, 576p  360p, 270p, 180p  Abmessung (B x H x T): 164 x 169 x 142 mm  Gewicht: 1,4 kg  Hersteller: QSC Typ: PTZ 20x60 |  |  |