| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AVB Audio-Video-Bridge Systemkarte mit 16 Ein- und 16 Ausgangskanälen. 32 Kanäle bei Verwendung im Core510 und 16 Kanäle bei Verwendung im I/O Frame, 1x RJ45 100Mbs Buchse, grüne Link/Act LED, gelbe Speed LED Technische Daten:mechanisch:1 Slot im Core oder I/O FrameKanalzahl bei 48 kHz:0 x 32 Kanäle32 x 0 Kanäle16 x 16 KanäleIm I/O Frame:16 x 16 Kanäle bei 48kHzHersteller: QSCTyp: CAN32 |  |  |