| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 Watt 8 Ohm Deckeneinbaulautsprecher mit 4,5“ Breitband-Chassis und Polypropylen-Membrane.  Der Lautsprecher verfügt über einen 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm Bypass. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Lautsprecherfront besteht aus weißem, UV-beständigem Polymer.  Der Lautsprecher wird mit vier selbst herausdrehenden Klemmbacken in der Decke montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Die Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen sind vorhanden. Ein Drehschalter auf der Lautsprecherfront erlaubt die Leistungsanpassung.  UL1480 und UL 2043 zertifiziert.  Mitgeliefertes Zubehör:  - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken  - Abfangschienen (1 Paar) für 60 cm Rasterdecken  aus Mineralfaserplatte  - steckbare Euroblock-Schraubklemmen  Technische Daten:  Komponenten: 4,5“ Breitband-Chassis  Übertragungsbereich: 70 Hz - 16 kHz (-10 dB)  Belastbarkeit: 16 W (8 Ohm)  Empfindlichkeit: 89 dB SPL (1W/1m)  Abstrahlbereich: 140°  Max. Dauerschallpegel: 101 dB SPL  Max. Schallpegel: 107 dB SPL  Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager Bypass)  Übertrager: 70 V: 16 W, 8 W, 4 W, 2 W, 1 W  100 V: 16 W, 8 W, 4 W, 2 W  Anschluss: Schraubklemme  Abmessungen: 214 mm Durchmesser  201 mm Einbautiefe  185 mm Deckenausschnitt  Gewicht: 2,2 kg  Farbe: Weiß (RAL 9010)  Hersteller: QSC  Typ: AC-C4T |  |  |